Elektromechanische Schließanlage 
System IKON VERSO 				
		
Zusätzliche technische Vorbemerkungen
Das Angebot umfaßt die Lieferung einer elektromechanischen Schließanlage, frei Baustelle, mit/ ohne Montage der Zylinder in Türen aller Art nach Angaben der Bauleitung bzw. nach Schließplan.

Der Hersteller der Schließanlage muss nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sein. Er muss den Nachweis erbringen, dass er ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert hat und nach EMAS validiert ist.

Der Schließplan ist eigenverantwortlich mit dem Architekten, dem Bauherrn bzw. Nutzer zu erstellen und in 2facher Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.				
		
Zylinderlängen bzw. Zylindertypen sind entsprechend den Türdetails, unter Berücksichtigung der ausgesuchten Beschläge, festzulegen. 

Die Anzahl der elektromechanischen bzw. mechanischen Schlüssel ist entsprechend der Schließanlagennutzung mit dem Architekten, dem Bauherrn bzw. Nutzer zu bestimmen.

Der Bieter weist das technische Personal des Betreibers in die Struktur der elektromechanischen Schließanlage ein. Er erläutert das Verfahren zur Bestellung von Schließzylindern bzw. Schlüsseln. Ferner unterweist er den zuständigen Personenkreis in die Bedienung der Programmier- und Verwaltungssoftware.				
		
Der Bieter hat den Nachweis zu erbringen, dass er durch den Hersteller der elektromechanischen Schließanlage hinsichtlich deren fachgerechter Installation, Inbetriebnahme und Wartung zertifiziert ist.				

		Alternativangebote sind zugelassen, müssen jedoch nachfolgende System-Voraussetzungen zwingend erfüllen und sind grundsätzlich getrennt, mit ausführlicher Beschreibung, dem Ausschreibungstext beizufügen.
Eigenbausysteme sind nicht zulässig!
Alternativen, die den nachstehenden 
Anforderungen nicht in allen Punkten gerecht werden, sind nicht zugelassen.				
		
Funktionsaufbau und technische Anforderungen:

Güte mindestens nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252, 

Innerhalb der Schließanlage muss die Kombination von elektromechanischen und rein mechanischen Schließzylindern unter Verwendung eines Identmittels (Schlüssel) möglich sein.

Der elektromechanische Zylinder benötigt keine Verkabelung und darf keine interne Spannungsversorgung besitzen. Die Energieversorgung erfolgt über den Schlüssel. 

Die Schließberechtigungen an den elektromechanischen Schließzylindern müssen in diesen elektronisch umcodierbar sein.

Das umfangreiche Typenprogramm, Doppelzylinder, Halbzylinder, Knaufzylinder, Schließhebelzylinder, Hang-schlösser und Möberzylinder, muss in elektromechanischer Ausführung lieferbar sein. 

Die elektromechanischen Doppel- und Knaufzylinder müssen ab der Grundlänge L= 30/30 mm und die Halbzylinder ab der Grundlänge L=30 mm lieferbar sein. 

Die Schließzylinder müssen modular aufgebaut sein, so dass die Zylinderlänge vor Ort an wechselnde Anforderungen bzw. Einbausituationen angepasst werden kann.

Der elektromechanische Schließzylinder muss aus Sicherheitsgründen neben einer elektronischen Verriegelung auch weitere mechanische Zuhaltungen aufweisen.
Alle Produkte erfüllen die Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und sind entsprechend der geltenden CE-Vorschriften zugelassen.

Die elektromechanischen und mechanischen Schließzylinder müssen mit unterschiedlichen Profilen, für General-/ Hauptschlüssel-Anlagen einerseits und Zentral-Schließanlagen andererseits, lieferbar sein.

Die elektromechanischen und mechanischen Schließzylinder dieser Schließanlage müssen mit Gefahreinrichung für Gebrauchsschlüssel lieferbar sein, d.h. der Zylinder ist auch dann sperrbar, wenn auf der anderen Zylinderseite ein Schlüssel in beliebiger Position steckt. 
				
		Die elektromechanischen Schließzylinder müssen mit den bekannten Sonderausstattungen wie erhöhtem Anbohrschutz und Kernziehsperre lieferbar sein. 

Der elektromechanische Profil-Doppelzylinder muss in der Ausführung eine Seite mechanisch, andere Seite elektromechanisch, lieferbar sein. 

Die elektromechanischen Schließzylinder müssen im Temperaturbereich von –20°C bis +85° funktionieren.

Der Einsatz elektromechanischer Schließzylinder in Fluchttüren muss ohne jegliche Nacharbeiten gewährleistet sein.

Es müssen sowohl elektromechanische als auch rein mechanische Schlüssel lieferbar sein.

Die elektromechanischen Schlüssel werden in den elektromechanischen Zylindern sowohl auf ihre elektronische als auch mechanische Kodierung abgefragt. Fehlende oder falsche Kodierungen blockieren den Schließvorgang.

Der elektromechanische Schlüssel muss die für die Funktion des Systems notwendige Energie liefern. Er bezieht diese aus einer handelsüblichen Lithium-Knopfzelle.

Die Kapazität der Lithiumzelle muss innerhalb der üblichen Lebensdauer für mindestens 20000 Schließvorgänge des Schlüssels ausreichen.

Die verschlüsselte Datenübertragung erfolgt aus Sicherheits-gründen kontaktgebunden durch Einführen des Schlüssels.

Es muss möglich sein, Zeitzonen einzurichten, die eine zeitlich eingegrenzte Zutrittsberechtigung darstellen. 

Der elektromechanische Schlüssel muss ein Display aufweisen, welches Informationen über den Betriebszustand der Batterie und die Schließberechtigung liefert.

Zur Verwaltung und Programmierung der elektromecha-nischen Schließanlage sind eine Software, ein Programmier-gerät und ein Programmierschlüssel notwendig.

 

		Die zu liefernde Programmier- und Verwaltungssoftware, einschließlich Datenträger, muss PC-gerecht sein und auf Windows Version 9.x bzw. ME basieren. Die Autorisierung erfolgt über Passwort, Programmierschlüssel und PIN-Code.

Mit dem Programmierschlüssel müssen bis zu 750 Programmierereignisse an die elektromechanischen Schließzylinder übermittelbar sein.

Bis zu 750 Ereignisse müssen unter Angabe von Datum und Uhrzeit aus den elektromechanischen Schließzylindern und bis zu 2000 aus den elektromechanischen Schlüsseln auslesbar sein.

Die elektromechanischen Schlüssel müssen zu elektronischen Gruppen zusammengefasst werden können. Es muss möglich sein, diese elektromechanischen Schlüssel einzeln oder als Gruppen an den elektromechanischen Zylindern zu berechtigen oder zu sperren.

Es muss realisierbar sein, bis zu 1000 Schließberechtigungen (Mix aus elektronischen Gruppen und Einzelschlüsseln) an den elektromechanischen Schließzylindern zu erteilen und zu entziehen.

Nachbestellte elektromechanische Schlüssel, die zu einer bestehenden elektronischen Gruppe gehören, schließen alle bestehenden Schließzylinder der Schließanlage, an denen die Gruppe berechtigt ist.

Sicherheitsrelevante Daten müssen verschlüsselt auf dem Speichermedium des PC´s abgelegt werden. Jegliche Kommunikation zwischen Schlüssel und Zylinder wird mit DES-Algorithmen verschlüsselt.

Alle Schlüssel, Schließpläne und die Sicherungskarte sowie die Software und das Zubehör sind der Bauleitung, dem Bauherrn oder dem Nutzer gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen.

				
		
Systembeschreibung
System IKON VERSO E  (elektromechanisch)

Der elektromechanische Schlüssel

ist im Wendeschlüsselsystem gefertigt. Jeder Schlüssel ist durch den in der Schlüsselreide integrierten Chip ein elektro-nisches Unikat. Ein elektrischer Kontakt zwischen Schlüssel und Zylinder dient der Energie- und Datenübertragung.

Zur zusätzlichen mechanischen Kodierung weist der Schlüsselschaft periphere Kerbfräsungen und ein Längsprofil auf.

In der Schlüsselreide befindet sich eine Lithiumzelle, welche die Energie für den elektronischen Datenaustausch und die Freigabe des elektronischen Schließvorganges liefert.

Die ergonomisch geformte Schlüsselreide bietet ein nutzer-freundliches Display, welches Statusinformationen über den Ladezustand der Batterie sowie die Schließberechtigung liefert. Ein abnehmbarer Batterieverschluss ermöglicht das problemlose Austauschen der Energiequelle durch den Nutzer. 

Optional ist in der Schlüsselreide der Einsatz einer quarzgesteuerten Zeitfunktion möglich, welche die Erteilung einer zeitlich begrenzten Zutrittsberechtigung zulässt.

Die elektromechanischen Schlüssel betätigen auch, soweit festgelegt, die rein mechanischen Schließzylinder des Systems Verso M.

Der elektromechanische Schließzylinder

Der einseitig elektromechanisch ausgestattete Doppelzylinder ist auf der elektromechanischen Schließseite mit 5 sichelförmigen und gefederten, mechanischen Zuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252, einer Sperrleiste und einem weiteren elektromechanischen Verriegelungsmodul ausgestattet. Die andere Schließseite weist 12 mechanische Zuhaltungselemente und 2 Sperrleisten auf. Der Doppel-zylinder ist auch in beidseitig elektromechanischer Ausführung lieferbar.

				
		An der elektromechanischen Schließseite des Zylinders kontrollieren die mechanischen Zuhaltungen und der Chip im Zylinder die entsprechenden Kodierungen (mechanische als
auch elektronische) des Schlüssel und geben bei Berechtigung die elektromechanischen und mechanischen Verriegelungselemente und damit den Schließvorgang frei. 

Elektronisch kodierte Zutrittsberechtigungen sind aus Sicherheitsgründen nur auf dem Chip des Zylinders hinterlegt.
Der Schließzylinder erfordert keine Verkabelung und wird batterielos betrieben. 

Da Mechanik und Elektronik im Zylinderkern Platz finden, ist die Lieferung aller bekannten Schließzylindertypen innerhalb von Schließanlagen möglich.

Die Software

-Verwaltung von mechanischen und elektromechanischen Schlüsseln und Schließzylindern
-Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln
-Verwalten von Schließberechtigungen im Schließplan
-Druck von Schließplänen
-Festlegung von zeitlich begrenzten Zutrittsberechtigungen
-Formulardruck (Quittungen, Mahnungen)
-Druck von Auswertungen
-individuelle Definition von Auswertungen mittels Reportgenerator
-Verwaltung von Softwarebenutzern und Programmierschlüsseln
-Passwortmanagement, d.h. individuell festlegbares Software-Nutzerprofil

Das Programmiergerät

Das Programmiergerät ist der Mittler zwischen der Programmiersoftware und dem Programmierschlüssel.
Das Programmiergerät ist mit der seriellen Schnittstelle des Computers verbunden.

Der in das Programmiergerät eingeführte Programmier-schlüssel nimmt die in der Software vorgenommenen Änderungen bezüglich der Schließberechtigungen zur Weitergabe an die elektromechanischen Schließzylinder auf . 

Nach Abschluss der Zylinderprogrammierung quittiert der Programmierschlüssel über das Programmiergerät die tatsächlich ausgeführten Programmierschritte. 

				
		Der Schließplan wird geändert. Somit ist jederzeit ein exaktes Abbild der Schließfunktionen im Schließplan gewährleistet.

Mit Hilfe des Programmiergerätes werden die auf dem Programmierschlüssel gespeicherten Ereignisse ausgelesen.

Mittels Software und Programmiergerät werden den Schlüsseln ihre zeitlichen Zutrittsberechtigungen erteilt bzw. entzogen.

Der Programmierschlüssel 

Mit dem Programmierschlüssel werden alle vorgenommenen Änderungen der Zutrittsberechtigung an die Schließzylinder übertragen. Der Programmierschlüssel kann gleichzeitig die letzten 750 Schließvorgänge und Schließversuche aus dem Schließzylinder auslesen. Weiterhin dient er in Verbindung mit einem PIN-Code zur Autorisierung an der Programmier- und Verwaltungssoftware.

Systembeschreibung

System IKON VERSO M   (mechanisch)

Der mechanische Schlüssel

ist im Wendeschlüsselsystem gefertigt und ergänzt das elektromechanische System IKON VERSO E .Der Schlüssel-schaft weist periphere Kerbfräsungen und ein Längsprofil auf.

Der mechanische Schlüssel schließt nur die ihm zugeordneten mechanischen Schließzylinder innerhalb des Systems IKON VERSO M.

Der mechanische Zylinder

Der mechanische Profil-Doppelzylinder ist je Zylinderseite mit 12 sichelförmigen und gefederten, mechanischen Zuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252 und 2 Sperrleisten ausge-stattet. Diese fragen die entsprechenden mechanischen Kodierungen auf dem Schaft des mechanischen bzw. elektromechanischen Schlüssels ab und geben bei Berechti-gung die mechanischen Verriegelungselemente und damit den Schließvorgang frei. 

Diese mechanischen Schließzylinder ergänzen das elektromechanische System VERSO E.

				

Das Leistungsverzeichnis umfasst die Schließanlagenart

          Generalhauptschlüsssel-Anlage 

          Hauptschlüssel-Anlage

          Kombinierte Hauptschlüssel-Zentralschließanlage

          Zentralschließanlage mit übergeordnetem
          Hauptschlüssel

          Zentralschließanlage

		Verbindliche Bieterangaben zum angebotenen Produkt:
Technisch-konstruktive Anforderungen:

Hersteller                                                ..................................

System                                                    ..................................

Ist die Batterie im Schlüssel und der elektro-   ja  O      nein  O        
mechanische Schließzylinder batterielos?

Elektromechanischer Schlüssel mit Display?   ja  O      nein  O
(für Batteriestatus, Zutrittsberechtigung)

Wendeschlüsselsystem?                                  ja  O      nein  O

Ist die Kombination mechanischer und             ja  O      nein  O
elektromechanischer Zylinder innerhalb  
derselben Schließanlage möglich?

Ist der elektromechanische Zylinder von          ja  O      nein  O
-20°C  bis  + 85°C einsetzbar?

Baukastensystem für Profilzylinder?                 ja  O      nein  O

Sind elektromechanische Doppelzylinder,        ja  O      nein  O 
Knaufzylinder bzw. Halbzylinder ab Grund-
länge (L=30/30 bzw. L=30) lieferbar?

Ist der Doppelzylinder beidseitig                       ja  O      nein  O
elektromechanisch lieferbar? 

Besitzen die mechanischen Zylinder                ja  O      nein  O
mindestens 12 aktive Zuhaltungen
je Schließseite?

Besitzt der elektromechanische Zylinder          ja  O      nein  O
zusätzliche mechanische Zuhaltungen?

Sind elektromechanische Zylinder mit unter-    ja  O      nein  O
schiedlichen Profilen für General-/ Haupt-
schlüssel-Anlagen einerseits und Zentral-
Schließanlagen andererseits lieferbar?

Zutreffendes bitte ankreuzen:  ja / nein

				
01		Profil-Doppelzylinder, IKON, VERSO E
elektromechanisch/ mechanisch,	Nr. V531,VERSION=E1/M    Grundlänge: L=30/30 mm	
	Messing, matt vernickelt.	Einseitig elektromechanisch/einseitig mechanisch.
	An elektromechanischer Seite 5 sichelförmige,            
            gefederte, mechanische Zuhaltungen, eine 
            Sperrleiste und ein elektromechanisches
            Verriegelungsmodul sowie Speicher für bis zu
            100 Schließberechtigungen und die letzten 50
            Ereignisse. Andere Seite 12 sichelförmige, gefederte, 
            mechanische Zuhaltungen und 2 Sperrleisten.
            Serienmäßiger Anbohrschutz.
            Festdrehbare Verbindung beider Zylinderkerne.
	Schließbart aus bruchfestem, 		korrosionsbeständigem Neusilberprofil.
	Schließbartstellung 30°.
	Stulpschraube M5,
	ohne Schlüssel.

........	

........	

....	
02		Profil-Doppelzylinder, IKON, VERSO E
beidseitig elektromechanisch,	Nr. V531, VERSION=E1/E1 Grundlänge: L=30/30 mm	
	Messing, matt vernickelt.	Beidseitig elektromechanisch.
	Beidseitig je 5 sichelförmige gefederte,
            mechanische Zuhaltungen, eine Sperrleiste und 
            ein elektromechanisches Verriegelungsmodul  
            sowie Speicher für bis zu 100 Schließ-
            berechtigungen und die letzten 50 Ereignisse.
            Serienmäßiger Anbohrschutz.
	Festdrehbare Verbindung beider Zylinderkerne.
	Schließbart aus bruchfestem, 		korrosionsbeständigem Neusilberprofil.
	Schließbartstellung 30°.
	Stulpschraube M5,
	ohne Schlüssel.

........	

........	

....	
03		Profil-Knaufzylinder, IKON, VERSO E
elektromechanisch,

	Nr. V534,VERSION=E1, KNF=2MV 
            Grundlänge: L=30/30mm

	Messing, matt vernickelt.
	Mit massivem Kegelknauf,
	Knauf-Durchmesser 28 mm.
	Ausführung sonst wie Pos. 01,
	ohne Schlüssel.

........	

........	

....

04		Profil-Halbzylinder, IKON, VERSO E
elektromechanisch,

	Nr. V532, SST=...., VERSION=E1
	Grundlänge: L=30 mm

	Messing, matt vernickelt.
	Schließbartstellung SST=30°, SST=8x30°
	oder SST=8x45°, umlegbar.
	Ausführung sonst wie Pos. 01,
	ohne Schlüssel.

........	

........	

....
	
05		Profil-Halbzylinder, IKON, VERSO E
-Spezialzylinder für Aufzugssteuerung-
elektromechanisch,

	Nr. V098, SST=...., VERSION=E
             Länge: L=47,9 mm

	Messing, matt vernickelt.
	Befestigung rückseitig mit 2 Gewindeschrauben.
             Ausführung sonst wie Pos. 01,
	ohne Schlüssel.	

.......	

.......	

....	
06		Universal-Schließhebel-Zylinder, IKON, VERSO E
elektromechanisch
(Lieferung ab 01/2003)

	Nr. V320,AUS=1, SST=...., VERSION=E1

	Messing, matt verchromt.
	Durchmesser 30 mm,
	beidseitig drehsicher abgeflacht.
	Mit geradem Schließhebel.
	Schließweg 90° links oder rechts.
	Ausführung sonst wie Pos. 01,
	ohne Schlüssel

........	

........	

....	
07		Zylinder-Hangschloss, IKON, VERSO E
elektromechanisch
(Lieferung ab 01/2003)

	Nr. V315, VERSION=E1

	Gehäusebreite		48 mm
	Lichte Bügelhöhe	27 mm
	Bügeldurchmesser	  8 mm
	Mit Zwangsschließung.
	Bügel aus nichtrostendem Spezialstahl,
	gehärtet, verchromt und regengeschützt.
	Gehäuse schwarz verchromt.
	Wechselbarer Zylindereinsatz.
	Ausführung sonst wie Pos. 01,
	ohne Schlüssel.

........	

........	

....	
08		Mehrpreis 
Erweiterter Speicher für Schließzylinder, E2
             erweiterter Speicher für bis zu 
             1000 Schließberechtigungen.
             und die letzten 750 Ereignisse.

........	

........	

....	
09		Schlüssel elektromechanisch
            ergonomisch geformte Schlüsselreide,
            mit Display, Batterie und Chip
            mit Unikats- und Schließanlagencodierung,
            Schlüsselschaft aus Neusilber.

........	

........	

....	
10		Mehrpreis 
Erweiterter Speicher für Schlüssel
             erweiterter Ereignisspeicher für die letzten 2000         
             Ereignisse, inklusive Zeitzonen.

........	

........	

....	
11		Programmiergerät 	für System VERSO E.

........	

........	

....	
12		Programmierschlüssel  	für System VERSO E.

........	

........	

....	
13		Programmier- und Verwaltungssoftware
            für System VERSO
	
........	
........	
....	
14		Datendiskette
            mit kompletten Schließanalge- Daten oder mit 
            nach Aufträgen selektierten Daten.
	
........	
........	
....	
15

		Profil-Doppelzylinder, IKON, VERSO M	Nr. V531, VERSION=M/M    Grundlänge: L=30/30 mm	
	Messing, matt vernickelt.	Beidseitig je 12 sichelförmige, gefederte 
             mechanische Zuhaltungen und 2 Sperrleisten.	Serienmäßiger Anbohrschutz
	Festdrehbare Verbindung beider Zylinderkerne.
	Schließbart aus bruchfestem, 		korrosionsbeständigem Neusilberprofil.
	Schließbartstellung 30°.
	Stulpschraube M5,
	ohne Schlüssel.

.........	

.........	

....

	
16		Profil-Knaufzylinder, IKON, VERSO M

	Nr. V534, VERSION=M, KNF=2MV
	Grundlänge: L=30/30 mm
	
	Messing, matt vernickelt.
	Mit massivem Kegelknauf,
	Knauf-Durchmesser 28 mm.
	Ausführung sonst wie Pos.15,
	ohne Schlüssel.

.........	

........	

....

17		Profil-Doppel-Blindzylinder, IKON
	Nr. 1530	             Länge: L=52 bis 90 mm

	Ohne Schließfunktion, beidseitig blind,
             verstellbar.
	Endstücke, matt vernickelt.

 
........	

.......	

....

18		Profil-Halbzylinder, IKON, VERSO M

	Nr. V532, SST=...., VERSION=M
             Grundlänge: L=30 mm

	Messing, matt vernickelt.
	Schließbartstellung SST=30°, SST=8x30°
	oder SST=8x45°, umlegbar.
	Ausführung sonst wie Pos.15,
	ohne Schlüssel.

........	

........	

....	
19		Profil-Halbzylinder, IKON, VERSO M
-Spezialzylinder für Aufzugssteuerung-

	Nr. V098, SST=...., VERSION=M
             Länge: L=47,9 mm

	Messing, matt vernickelt.
	Befestigung rückseitig mit 2 Gewindeschrauben.
 	Ausführung sonst wie Pos.15,
	ohne Schlüssel.

.......	

.......	

....	
20		Universal-Schließhebel-Zylinder, IKON, VERSO M
(Lieferung ab 01/2003)

	Nr. V320, AUS=1, SST=...., VERSION=M

	Messing, matt verchromt.
	Durchmesser 30 mm,
	beidseitig drehsicher abgeflacht.
	Mit geradem Schließhebel.
	Schließweg 90° links oder rechts.
	Ausführung sonst wie Pos.15,
	ohne Schlüssel

....... 	

........	

....	
21		Zylinder-Hangschloss, IKON, VERSO M
(Lieferung ab 01/2003)

	Nr. V315, VERSION=M

	Gehäusebreite		48 mm
	Lichte Bügelhöhe	27 mm
	Bügeldurchmesser	  8 mm
	Mit Zwangsschließung.
	Bügel aus nichtrostendem Spezialstahl,
	gehärtet, verchromt und regengeschützt.
	Gehäuse schwarz verchromt.
	Wechselbarer Zylindereinsatz.
	Ausführung sonst wie Pos.15,
	ohne Schlüssel.

........

........	

....	
22		Mehrpreis
Profilzylinder-Sonderlängen für Verso
bis 110 mm Gesamtlänge	Zylinderlängen über die Grundlänge L=30/30,	je angefangene 10 mm pro Zylinderseite.	

........	

........	

....	
23		Mehrpreis
Profilzylinder-Sonderlängen für Verso
über 110 mm Gesamtlänge	Zylinderlängen über die Grundlänge L=30/30,	je angefangene 10 mm pro Zylinderseite.

........	

........	

....	
24		Mehrpreis
Sonderfärbungen für Zylinder
           nach vorhandener Farbpalette

........	

........	

....	
25		Mehrpreis
Sonderbezeichnung auf Zylinder
	
........	
........	
....	
26		Mehrpreis
Sonderbezeichnung auf Schlüssel
	
........	
........	
....	
27		Mehrpreis
Gefahreinrichtung mit Gebrauchsschlüssel
GE=BS
Gefahreinrichtung mit Gebrauchsschlüssel,
für Profildoppelzylinder

........	

........	

....	
28		Mehrpreis
Sonderanbohrschutz, Sicherheitsstufe 1
        durch im Zylindergehäuse und Zylinder-
        kern eingesetzte Hartmetallstifte
        je Zylinderseite.	

........	

................	

....	
29		Mehrpreis
Sonderanbohrschutz, Sicherheitsstufe 2
       durch im Zylindergehäuse und Zylinder-
       kern eingesetzte Hartmetallstifte
       je Zylinderseite

........	

........	

....	
30		Mehrpreis
Kernziehsperre + Schließzylinderziehschutz
       bestehend aus Sonderanbohrschutz, Stufe 2,
       sowie federnd gelagerten Stahlbacken im   
       Zylindergehäuse. Bei Profilzylindern zusätzliche 
       Stahlklammer außen am Gehäuse.

........	

........	

....	
31		Einzelschlüssel, mechanisch
	aus Neusilber,
            bei gleichzeitiger Lieferung mit der Schließanlage

........	

........	

....
	
32		Haupt- oder Gruppenschlüssel, mechanisch
            aus Neusilber,	
            bei gleichzeitiger Lieferung mit der Schließanlage.

........	

........	

....	
33		Generalhauptschlüssel, mechanisch
	aus Neusilber,	
            bei gleichzeitiger Lieferung mit der Schließanlage.

........	

........	

....	
34		Generalhauptschlüssel,
Haupt- oder Gruppenschlüssel,
Einzelschlüssel, mechanisch
            aus Neusilber,
            als Nachlieferung.

........	

........	

....	
35		Bauzeit-Anlage
            ausgebildet als Hauptschlüssel-Anlage
            Profildoppelzylinder L=30/35.
            Je 3 Neusilberschlüssel.

........	

........	

....	
36		Mehrpreis zu Pos. 35
Hauptschlüssel
	
........	
........	
....	
37		Schlüsselschrank SM Stahlblech,
	1 oder 2türig, vorgerichtet für
	Verschluß mit IKON Zylinder.
	Größe einschl. Reserve entsprechend
	der Schließungsanzahl,
	(Modell-Nr. und Größe sind zu
	beschreiben).

........	

........	

....	
38		Erstellung eines rechnergestützten Schließplanentwurfes

              nach den von der Bauleitung vorgegebenen Daten.

........	

........	

....	
39		Änderung des erstellten Schließplanes

              nach Angabe der Bauleitung

........	

........	

....	
40		Einweisung in elektromechanische Schließanlage und Software

........	
........	
....	
41		Zylinder-Montage,
	Montage der Profilzylinder sach- und
	fachgerecht in alle Türarten, ohne Nacharbeit
	an Schloss, Beschlag oder Türblatt, bei freiem
	Zylinderloch.
	Einbauhinweise des Herstellers sind zu
	beachten.

........	

........	

....
	
42
		Facharbeiterstunden
             Für erforderliche Nebenarbeiten im Zusammenhang
             mit der Montage der Schließanlage, für erbrachte 
             Sonderleistungen.

........	

........	

....	

		Netto-Gesamtsumme						EUR ..................		gesetzl. MwSt 16 %						EUR ..................										---------------------

		Brutto-Gesamtsumme						EUR ..................
										============

----------------------------------------				----------------------------------------------------
Ort, Datum						Anbieter (Stempel, Unterschrift)